**Прейскурант цен на услуги по ремонту меховых и кожаных изделий.**

|  |  |
| --- | --- |
| **I часть** (воротники,опушки,капюшон) |  |
| **Меховые изделия**(воротники,опушки,капюшон) |  |
| 1 | Замена верхнего и нижнего воротника |  |
|  | - | стойка | 2450 |  |
|  | - | отложной воротник(молодежный, шалевый, или с закругленными концами, апаш) | 2960 |  |
|  | - | английского воротника | 3390 |  |
| 2 | Замена верхнего или нижнего воротника |  |
|  | - | стойка | 1730 |  |
|  | - | отложной воротник(молодежный, шалевый, или с закругленными концами, апаш) | 2130 |  |
|  | - | английского воротника | 2450 |  |
| 3 | Замена воротника с изготовлением нового и изменением фасона | 2190 |  |
| 4 | Замена воротника с изменением фасона и формы горловины |  |
|  | - | срезая мех | 3480 |  |
|  | - | надставляя мех, подкраивая полочки | 4360 |  |
|  | - | подкроить горловину | 500 |  |
|  | - | надставить горловину | 1170 |  |
| 5 | Изготовление съёмного воротника на подкладе |  |
|  | - | стойка | 2340 |  |
|  | - | молодежный, мужской прямой | 2750 |  |
|  | - | английский воротник или шалевый до талии | 3480 |  |
| 6 | Замена воротника на изделии с уже готовым полуфабрикатом воротника | 1360 |  |
| 7 | Изготовить полуфабрикат воротника (молодежный, шалевый, отложной с острыми или закругленными концами, стойка, апаш, опушка) | 1290 |  |
| 8 | Уменьшить размер воротника по всему отлетному краю | 1540 |  |
| 9 | Обработать горловину обтачкой | 1540 |  |
|  | - | срезая мех | 1940 |  |
|  | - | надставляя мех | 2130 |  |
| 10 |  Изготовление Горжетки из 1 шкуры (лиса, песец, норка) | 3990 |  |
| 11 | Замена, изготовление меховых опушек из полуфабрикатов |  |
|  | - | на рукавах | 1680 |  |
|  | - | на капюшоне со сьемной опушкой 80х5см. | 2250 |  |
|  | - | на капюшоне с притачной опушкой, отворот | 1730 |  |
|  | - | на воротнике | 2250 |  |
|  | - | борта на куртке, пальто, полупальто | 2770 |  |
|  | - | низа изделия (трапеция) | 2500 |  |
|  | - | низа изделия (клеш) | 3230 |  |
| 12 | Замена, изготовление меховых опушек из нового меха |  |
|  | - | на рукавах | 1860 |  |
|  | - | на капюшоне со сьемной опушкой 80х5см. | 1900 |  |
|  | - | на капюшоне с притачной опушкой, отворот | 2490 |  |
|  | - | на воротнике | 2490 |  |
|  | - | борта на куртке, пальто, полупальто | 3050 |  |
|  | - | низа изделия (трапеция) | 2950 |  |
|  | - | низа изделия (клеш) | 3540 |  |
| 13 | Изготовление п/ф опушки |  |
|  | - | из шкуры | 850 |  |
|  | - | с подбором меха | 1090 |  |
| 14 | Изготовление капюшона  |  |
|  | - | одинарный на подкладе  | 3600 |  |
|  | - | двойной  | 4400 |  |
| 15 | Вшить капюшон или воротник в горловину | 1290 |  |
| 16 | Убавить капюшон по высоте | 1820 |  |
| **Кожаные изделия**(воротники,опушки,капюшон) |  |
| 17 | Замена нижнего или верхнего воротника | 1550 |  |
| 18 | Замена верхнего и нижнего воротника | 1860 |  |
| 19 | Замена воротника с изменением фасона | 2250 |  |
|  | - | подкроить горловину | 350 |  |
| 20 | Уменьшить размер воротника по отлету | 1230 |  |
| 21 | Обработать горловину кожаной обтачкой | 1300 |  |
| 22 | Изготовление капюшона из кожи | 2120 |  |
| 23 | Убавить капюшон по высоте | 1030 |  |
| 24 | Вшить капюшон в горловину | 940 |  |
| **Дубленка**(воротники,опушки,капюшон) |  |
| 25 | Замена воротника |  |
|  | - | молодежный, стойка | 1730 |  |
|  | - | английский или шалевый до талии | 2080 |  |
| 26 | Вшить воротник в горловину | 940 |  |
| 27 | Замена воротника готовым полуфабрикатом | 1730 |  |
| 28 | Уменьшить размер воротника по всему отлетному краю (в/в и н/в) | 1530 |  |
| 29 | Замена воротника с изменением фасона | 2040 |  |
|  | - | срезая мех | 2590 |  |
|  | - | надставляя мех, подкраивая полочки | 2780 |  |
| 30 | Изготовить капюшон | 1940 |  |
| 31 | Изготовить и вшить капюшон с опушкой | 2520 |  |
| 32 | Изготовление съёмного капюшона | 2750 |  |
| 33 | Убавить капюшон по высоте | 1540 |  |
| 34 | Вшить капюшон в горловину | 940 |  |
| **II часть** (рукава) |  |
| **Меховые изделия** (рукава) |  |
| 35 | Изготовление притачных манжет на подкладе | 1730 |  |
| 36 | Изготовление верхних и нижних притачных манжет | 2060 |  |
| 37 | Замена отложных манжет |  |
|  | - | верхнего или нижнего манжета | 1580 |  |
|  | - | верхнего и нижнего манжета | 2060 |  |
|  | - | верхнего и нижнего манжета на кожаной обтачке | 2280 |  |
| 38 | Изготовление комбинированных отложных манжет (мех+кожа, 2 вида меха) |  |
|  | - | верхнего или нижнего манжета | 1730 |  |
|  | - | верхнего и нижнего манжета | 2250 |  |
|  | - | верхнего и нижнего манжета на кожаной обтачке | 2450 |  |
| 39 | Изготовление съёмных манжет | 2500 |  |
| 40 | Уменьшение длины рукавов |  |
|  | - | в подгибку | 1440 |  |
|  | - | с кожаной обтачкой по краю | 1580 |  |
|  | - | с руликом из кожи | 1680 |  |
|  | - | с переносом манжет без подкладки | 1370 |  |
|  | - | с переносом манжет с подкладкой | 1580 |  |
|  | - | с разрезами | 1580 |  |
|  | - | с переносом разрезов | 2060 |  |
|  | - | с кулиской | 1940 |  |
|  | - | с переносом манжет с подкладкой на кожаной обтачке | 2060 |  |
| 41 | Увеличение длины рукавов до 10 см. (без подгиба рукавов) |  |
|  | - | из обрези | 1660 |  |
|  | - | из шкуры | 1500 |  |
|  | - | расшить кожей (одна полоса) | 360 |  |
| 42 | Подкроить головку рукавов (пара) | 870 |  |
| 43 | Пришить плечики (пара) | 310 |  |
| 44 | Убрать плечики (пара) | 100 |  |
| 45 | Убрать плечо, поднять рукав | 1730 |  |
| 46 | Изготовление рукавов из нового меха (с лекалами) | 5360 |  |
| 47 | Втачать рукава | 1730 |  |
| 48 | Перекрой рукавов | 3740 |  |
| 49 | Перекрой рукавов с изменением проймы |  |
|  | - | срезая мех | 4240 |  |
|  | - | добавляя мех | 4860 |  |
| 50 | Ушить вытачку по окату рукава (пара) или по груди | 870 |  |
| 51 | Уменьшение ширины в рукавах | 1360 |  |
| 52 | Увеличить ширину рукава (добавляя мех) | 1730 |  |
| 53 | Вставить ластовицу рукавов | 2800 |  |
| **Кожаные изделия** (рукава) |  |
| 54 | Уменьшение длины рукавов на кожаных изделиях |  |
|  | - | прямой в подгибку | 930 |  |
|  | - | прямой рукав со шлицей | 1080 |  |
|  | - | с переносом манжет | 1330 |  |
|  | - | с молнией без выпаривания | 1210 |  |
|  | - | с выпарыванием молнии | 1330 |  |
|  | - | молния в рамку | 1950 |  |
|  | - | с переносом манжет и втачиванием молнии | 1530 |  |
|  | - | с переносом манжет и молнии в рамку | 2130 |  |
| 55 | Изготовление новых рукавов | 3740 |  |
| 56 | Перекрой рукава | 2990 |  |
| 57 | Изготовление съёмных рукавов | 5360 |  |
| 58 | Подкроить головку рукавов | 770 |  |
| 59 | Убрать плечо, поднять рукава | 2050 |  |
| 60 | Ушить выточку по окату рукава (пара) или груди | 630 |  |
| 61 | Втачать рукава | 1730 |  |
| 62 | Втачать рукава с настрочкой | 2090 |  |
| 63 | Ластовица рукавов | 2500 |  |
| 64 | Увеличить ширину рукавов | 1360 |  |
| 65 | Увеличить ширину рукавов с настрочкой | 1500 |  |
| 66 | Уменьшить ширину рукавов без выпарывания рукава | 1020 |  |
| 67 | Уменьшить ширину рукавов с выпарыванием рукава | 1320 |  |
| 68 | Замена в куртки резинки в манжетах без настрочки | 1210 |  |
| 69 | Замена в куртки резинки в манжетах с настрочкой | 1730 |  |
| **Дубленка** (рукава) |  |
| 70 | Замена отложных манжет | 1570 |  |
| 71 | Уменьшение длины рукавов |  |
|  | - | прямой в подгибку | 1360 |  |
|  | - | расклешенный в подгибку | 1360 |  |
|  | - | с кожаной обтачкой | 1500 |  |
|  | - | с переносом манжет без подгибки | 1360 |  |
|  | - | с разрезами | 1580 |  |
| 72 | Убрать плечо, поднять рукав | 1730 |  |
| 73 | Перекрой рукавов | 2900 |  |
| 74 | Изготовление рукавов из нового меха | 3630 |  |
| 75 | Втачать рукава | 1730 |  |
| 76 | Втачать рукава с настрочкой | 1900 |  |
| 77 | Ушить вытачку по окату рукавов | 630 |  |
| 78 | Уменьшение ширины рукавов | 1020 |  |
| 79 | Уменьшение ширины рукавов с настрочкой | 1090 |  |
| 80 | Увеличить ширину рукавов добавляя мех | 1360 |  |
| 81 | Увеличить ширину рукавов добавляя мех с настрочкой | 1500 |  |
| 82 | Вставить ластовицу рукавов | 2500 |  |
| **III часть** (пройма) |  |
| **Меховые изделия** (пройма) |  |
| 83 | Нарушение баланса | 5790 |  |
| 84 | Подкроить пройму | 580 |  |
| 85 | Надставить пройму | 1170 |  |
| 86 | Обработать пройму под косину | 1580 |  |
| 87 | Обработать пройму с кожаной обтачкой | 1940 |  |
| 88 | Изготовление вкладыша для проймы | 130 |  |
| 89 | Пришить вкладыш под пройму | 360 |  |
| **Кожаные изделия** (пройма) |  |
| 90 | Нарушение баланса | 5790 |  |
| 91 | Подкроить пройму | 500 |  |
| 92 | Надставить пройму | 950 |  |
| 93 | Обработать пройму кожаной обтачкой | 2020 |  |
| 94 | Ластовица рукава | 2490 |  |
| **Дубленка** (пройма) |  |
| 95 | Нарушение баланса | 5790 |  |
| 96 | Подкроить пройму | 410 |  |
| 97 | Надставить пройму | 830 |  |
| 98 | Обработать пройму кожаной обтачкой | 1900 |  |
| 99 | Поднять кокетку по линии спинки или полочки | 680 |  |
| 100 | Поднять кокетку по линии спинки или полочки с настрочкой | 750 |  |
| **IV часть** (низ изделия, длина) |  |
| **Меховые изделия**(низ изделия, длина) |  |
| 101 | Увеличение длины более 20 см. с подбором меха + 15% |  |
| 102 | Увеличение длины изделия из меха норки (горизонтально) | 3260 |  |
| 103 | Увеличение длины изделия из меха мутон до 20 см. | 2660 |  |
| 104 | Увеличение длины изделия из меха каракуль до 20 см. | 3260 |  |
| 105 | Увеличение длины детского изделия | 2500 |  |
| 106 | Уменьшение длины с притачной подкладкой | 1580 |  |
|  | - | с разрезами | 1730 |  |
|  | - | с кожаной обтачкой | 2100 |  |
|  | - | клеш | 2280 |  |
|  | - | клеш с разрезами, гаде, фигурный низ | 2550 |  |
| 107 | Уменьшение длины с отлетной подкладкой | 1940 |  |
|  | - | с разрезами | 2170 |  |
|  | - | с кожаной обтачкой | 2500 |  |
|  | - | клеш | 2500 |  |
|  | - | клеш с разрезами, гаде, фигурный низ | 3190 |  |
| **Кожаные изделия**(низ изделия, длина) |  |
| 108 | Увеличение длины брюк до 5 см. с настрочкой | 1440 |  |
| 109 | Уменьшение длины (плащ,пиджак) |  |
|  | - | прямой силуэт | 1210 |  |
|  | - | расклешенный к низу силуэт | 1410 |  |
|  | - | расклешенный к низу силуэт со шлицей | 1640 |  |
|  | - | расклешенный к низу силуэт с разрезами | 1640 |  |
|  | - | клеш | 1790 |  |
| 110 | Увеличение длины (плащ,пиджак) |  |
|  | - | прямой силуэт | 2420 |  |
|  | - | расклешенный к низу силуэт | 2800 |  |
|  | - | расклешенный к низу силуэт со шлицей, с разрезами | 3290 |  |
|  | - | клеш | 3590 |  |
| 111 | Уменьшение длины юбки |  |
|  | - | прямая | 530 |  |
|  | - | с разрезами | 650 |  |
|  | - | со шлицей | 650 |  |
|  | - | клеш | 650 |  |
|  | - | гаде | 730 |  |
|  | - | с притачной подкладкой | 750 |  |
| 112 | Уменьшение длины брюк | 490 |  |
| 113 | Проклеить низ изделия | 750 |  |
| 114 | Проклеить низ изделия с использованием клеевой | 840 |  |
| 115 | Изготовление планки по низу изделия | 1890 |  |
| 116 | Изготовление планки с резинкой по низу изделия | 2760 |  |
| 117 | Замена резинки в баски | 930 |  |
| 118 | Замена пояса из частей (резинка по бокам) без настрочки | 1080 |  |
| 119 | Замена пояса из частей (резинка по бокам) с настрочкой | 1730 |  |
| 120 | Вставить резинку в круговую до планки без настрочки | 1080 |  |
| 121 | Вставить резинку в круговую до планки с настрочкой | 1590 |  |
| **Дубленка**(низ изделия, длина) |  |
| 122 | Уменьшение длины |  |
|  | - | с открытым срезом | 1020 |  |
|  | - | в подгибку | 1370 |  |
|  | - | с разрезами | 1590 |  |
|  | - | со шлицей | 1590 |  |
|  | - | с обтачкой или расклешенная | 1590 |  |
|  | - | с руликом из кожи | 1590 |  |
|  | - | по линии талии не затрагивая борт | 1020 |  |
| 123 | Увеличение длины |  |
|  |  | с открытым срезом | 2040 |  |
|  |  | в подгибку | 2740 |  |
|  |  | с разрезами | 3170 |  |
|  |  | со шлицей | 3170 |  |
|  |  | с обтачкой или расклешенная | 3170 |  |
|  |  | с руликом из кожи | 3170 |  |
|  |  | по линии талии не затрагивая борт | 2040 |  |
| 124 | Уменьшение длины с настрочкой | 1380 |  |
|  | - | по линии талии не затрагивая борт | 1240 |  |
| **V часть** (борта, боковые и рельефные швы,ширина изделия) |  |
| **Меховые изделия**(борта, боковые и рельефные швы,ширина изделия) |  |
| 125 | Ремонт бортов (пара) |  |
|  | - | жилет, куртка | 2130 |  |
|  | - | пальто, полупальто | 2760 |  |
| 126 | Ремонт бортов с кожаным подбортом (пара) |  |
|  | - | жилет, куртка | 2260 |  |
|  | - | пальто, полупальто | 2900 |  |
| 127 | Уменьшение ширины изделия |  |
|  | - | до талии | 1080 |  |
|  | - | по среднему шву в куртке | 1080 |  |
|  | - | по среднему шву в пальто, полупальто | 1400 |  |
|  | - | по боковым швам в куртке | 2140 |  |
|  | - | по боковым или рельефным швам в пальто, полупальто | 2760 |  |
| 128 | Увеличить ширину добавляя мех по боковому шву в пальто, полупальто | 2760 |  |
| 129 | Увеличить ширину по рельефным швам (два шва) добавляя мех в пальто, полупальто | 3350 |  |
| 130 | Увеличить ширину по боковым швам, выпарывая рукава затрагивая ластовицу, добавляя мех в пальто, полупальто | 4160 |  |
| 131 | Изготовление прорезной петли в рамку | 320 |  |
| **Кожаные изделия**(борта, боковые и рельефные швы,ширина изделия) |  |
| 131 | Уменьшить ширину изделия по среднему шву |  |
|  | - | в куртке | 550 |  |
|  | - | в куртке с настрочкой | 600 |  |
|  | - | в плаще | 960 |  |
|  | - | в плаще с настрочкой | 980 |  |
| 132 | Уменьшение ширины по рельефным швам |  |
|  | - | куртка (пара рельефов) | 1080 |  |
|  | - | плащ (пара рельефов) | 1410 |  |
| 133 | Уменьшение ширины изделий по боковым швам |  |
|  | - | на поясе юбки | 1330 |  |
|  | - | на поясе брюк | 1410 |  |
|  | - | с обтачкой на юбке | 1080 |  |
|  | - | с обтачкой на брюках | 1210 |  |
|  | - | убрать клеш от колена брюк | 1210 |  |
|  | - | в куртке без выпарывания рукавав | 1080 |  |
|  | - | в куртке с выпарыванием рукавав | 1410 |  |
|  | - | в плаще без выпарывания рукавав | 1410 |  |
|  | - | в плаще с выпарыванием рукавав | 1800 |  |
| 134 | Увеличить по боковым швам |  |
|  | - | в куртке, юбке | 1720 |  |
|  | - | в плаще | 2750 |  |
| 135 | Замена молнии в куртке |  |
|  | - | в стык | 730 |  |
|  | - | с отпарыванием планки полочки | 880 |  |
|  | - | с распарыванием борта | 1370 |  |
| 136 | Замена молнии |  |
|  | - | в жилет | 970 |  |
|  | - | в куртку | 970 |  |
|  | - | в пальто | 1380 |  |
| 137 | Замена планки в изделии из кожи |  |
|  | - | с одной стороны | 750 |  |
|  | - | замена планки с подбортом | 1410 |  |
| 138 | Изготовление планки в куртке | 2750 |  |
| 139 | Изготовление прорезной петли в рамку | 360 |  |
| 140 | Изготовление обстрочной прорезной петли | 320 |  |
| **Дубленка**(борта, боковые и рельефные швы,ширина изделия) |  |
| 141 | Уменьшение ширины по боковым или рельефным швам | 2080 |  |
| 142 | Уменьшение ширины по боковым или рельефным швам с настрочкой | 2420 |  |
| 143 | Уменьшение ширины по среднему шву | 1050 |  |
| 144 | Уменьшение ширины по среднему шву с настрочкой | 1160 |  |
| 145 | Изготовление обстрочной прорезной петли | 360 |  |
| 146 | Ремонт бортов |  |
|  | - | в куртке | 2140 |  |
|  | - | в пальто, полупальто | 2750 |  |
| 147 | Увеличить ширину выпарывая рукава и добавляя меха по боковым швам | 2750 |  |
| 148 | Увеличить ширину выпарывая рукава и добавляя меха по боковым швам с настрочкой | 3130 |  |
| **VI часть** (порывы, замена деталей, правка изделий) |  |
| **Меховые изделия**(порывы, замена деталей, правка изделий) |  |
| 149 | Устранить одну потертость или распад меха до 5см. | 220 |  |
| 150 | Отремонтировать место порыва |  |
|  | - | порыв до 5 см. с укреплением | 140 |  |
|  | - | порыв до 10 см. с укреплением | 320 |  |
|  | - | порыв до 20 см., с укреплением | 520 |  |
| 151 | Замена деталей в изделиях из меха |  |
|  | - | деталь без выпарывания воротника, рукавов | 1590 |  |
|  | - | выпарывая воротник, рукава частично | 2130 |  |
|  | - | замена крупной детали | 2500 |  |
| 152 | Отремонтировать место порыва, выпарывая деталь, замена мелкой детали |  |
|  | - | деталь (5х10 см.) | 780 |  |
|  | - | деталь (10х25 см.) | 1020 |  |
|  | - | Заплатка до 3х3 см. | 390 |  |
|  | - | заплатка до 5х5 см. | 550 |  |
|  | - | Заплатка до 7х7 см. | 670 |  |
| 153 | Правка деталей |  |
|  | - | размер 15х15 | 1590 |  |
|  | - | размер 25х25 | 1940 |  |
|  | - | размер 40х40 | 2740 |  |
| 154 | Разбраковка шкуры | 360 |  |
| 155 | Увеличение длины шкуры до 10 см. | 880 |  |
| 156 | Правка стана | 3990 |  |
| **Кожаные изделия**(порывы, замена деталей, правка изделий) |  |
| 157 | Ремонт порывов на изделиях из кожи без выпарывания |  |
|  | - | заклеить царапину (1шт.) | 140 |  |
|  | - | мелкий порыв до 2 см. | 140 |  |
|  | - | порыв до 5 см. | 320 |  |
|  | - | порыв до 15 см. | 500 |  |
|  | - | порыв с рваными краями | 580 |  |
|  | - | декоративная заплатка | 580 |  |
| 158 | Ремонт порывов на изделиях из кожи с выпарыванием детали |  |
|  | - | заплатка 5х10 см. | 580 |  |
|  | - | заплатка 10х25 см. | 990 |  |
| 159 | Замена деталей в изделиях из кожи |  |
|  | - | деталь без выпарывания воротника, рукавов | 1580 |  |
|  | - | деталь с выпарывания воротника, рукавов | 2140 |  |
|  | - | замена крупной детали | 2500 |  |
| **Дубленка**(порывы, замена деталей, правка изделий) |  |
| 160 | Отремонтировать место порыва |  |
|  | - | порыв до 5 см. | 140 |  |
|  | - | порыв до 10 см. | 320 |  |
| 161 | Замена деталей в изделиях из кожи |  |
|  | - | деталь без выпарывания воротника, рукавов | 1580 |  |
|  | - | выпарывая воротник, рукава частично | 2130 |  |
|  | - | замена крупной детали | 2500 |  |
| 162 | Отремонтировать место порыва, выпарывая деталь, замена мелкой детали |  |
|  | - | деталь (5х10 см.) | 580 |  |
|  | - | деталь (10х25 см.) | 990 |  |
|  | - | заплатка до 3х3 см. | 390 |  |
|  | - | заплатка до 5х5 см. | 550 |  |
|  | - | заплатка до 7х7 см. | 670 |  |
| **VII часть** (прочее) |  |
| **Меховые изделия**(прочее) |  |
| 163 | Изготовление шлицы | 730 |  |
| 164 | Плетеная скрепка | 150 |  |
| 165 | Отремонтировать один прорезной карман в изделии | 730 |  |
| 166 | Изготовить, убрать один прорезной карман в изделии | 730 |  |
| 167 | Изготовление разрезов (пара) или убрать | 1290 |  |
| 168 | Изготовление пояса |  |
|  | - | классический (длина 1,7 м.) | 1650 |  |
|  | - | из 2(двух) шкур норки | 2130 |  |
|  | - | с увеличением шкуры норки до 10 см. | 2500 |  |
| 169 | Изготовление кулиски в изделии |  |
|  | - | в воротнике | 1940 |  |
|  | - | в капюшоне | 1760 |  |
|  | - | в рукавах | 1760 |  |
|  | - | по линии талии (отлетная подкладка) | 1700 |  |
|  | - | по линии талии (притачная подкладка) | 1940 |  |
|  | - | по низу изделия | 1940 |  |
|  | - | по низу изделия с уменьшением длины (650-1760) | 2650 |  |
| 170 | Пришить гибкую тесьму в воротник | 310 |  |
| 171 | Пришить вешалку | 210 |  |
| 172 | Замена крючка или петли | 170 |  |
| 173 | Поставить скрепку | 45 |  |
| 174 | Пришить декоративное украшение | 290 |  |
| 175 | Замена воздушной петли в изделии | 310 |  |
| 176 | Замена воздушной петли из кожи | 350 |  |
| **Кожаные изделия**(прочее) |  |
| 177 | Изготовление пояса |  |
|  | - | классический (длина 1,5) | 1170 |  |
|  | - | декоративный из кожи 1-ой сложности | 1940 |  |
|  | - | декоративный из кожи 2-ой сложности | 2720 |  |
| 178 | Изготовление кармана |  |
|  | - | внутреннего | 320 |  |
|  | - | бокового (прорезного в рамку, листочка) | 990 |  |
|  | - | изготовление клапанов | 730 |  |
|  | - | изготовление хлястика | 580 |  |
| 179 | Ремонт кармана | 880 |  |
| 180 | Поднять кокетку по линии спинки или полочки без настрочки | 680 |  |
| 181 | Поднять кокетку по линии спинки или полочки с настрочкой | 800 |  |
| 182 | Замена молнии в кожаных юбках, брюках | 460 |  |
| 183 | Уменьшить длину молнии | 80 |  |
| 184 | Пробить петлю на спец. машине | 50 |  |
| 185 | Пробить фисташку | 40 |  |
| 186 | Установить кнопку | 80 |  |
| 187 | Пришить пуговицу | 50 |  |
| 188 | Пришить подпуговицу | 20 |  |
| 189 | Изготовление пуговицы из кожи | 80 |  |
| 190 | Замена и изготовление деталей с кружевом |  |
|  | - | воротник | 2100 |  |
|  | - | манжеты отложные | 1950 |  |
|  | - | низ рукава | 1460 |  |
|  | - | борта куртки | 2130 |  |
|  | - | борта плаща | 2660 |  |
|  | - | горловина с обтачкой | 1460 |  |
|  | - | низ изделия | 1970 |  |
| **Дубленка**(прочее) |  |
| 191 | Замена молнии в стык | 880 |  |
| 192 | Замена молнии с отпарыванием планки | 1070 |  |
| 193 | Изготовить и настрочить клапан (пара) | 1360 |  |
| 194 | Изготовить и настрочить накладной карман (пара) | 1360 |  |
| 195 | Изготовить один прорезной карман в рамку | 990 |  |
| 196 | Отремонтировать один прорезной карман | 880 |  |
| 197 | Изготовление шлицы | 730 |  |
| 198 | Изготовление разрезов (пара) | 1280 |  |
| 199 | Заготовить вешалку | 90 |  |
| 200 | Пришить вешалку | 210 |  |
| **VII часть** (подклад) |  |
| 201 | Поставить туаль в область |  |
|  | - | спинки | 800 |  |
|  | - | полочки | 1050 |  |
|  | - | рукавов | 550 |  |
| 202 | Замена подклада |  |
|  | - | в куртке | 1940 |  |
|  | - | в куртке с добавлением утепляющей прокладки | 2750 |  |
|  | - | в жилете | 1940 |  |
|  | - | в пальто, полупальто с притачной подкладкой | 2270 |  |
|  | - | в пальто, полупальто с отлетной подкладкой | 2700 |  |
|  | - | в пальто, полупальто с разрезами | 2700 |  |
|  | - | в пальто, полупальто с добавлением утепляющей прокладки | 3040 |  |
|  | - | в пальто, полупальто клеш с подпушью | 2960 |  |
|  | - | в пальто, полупальто клеш с подпушью, с добавлением утепляющей прокладки | 3960 |  |
|  | - | пришить тесьму по подкладу | 370 |  |
| 203 | Выпороть и поставить тот же подклад |  |
|  | - | в куртке | 1440 |  |
|  | - | в куртке без выпаривания подклада | 1170 |  |
|  | - | в жилете | 1170 |  |
|  | - | в жилете без выпаривания подклада | 990 |  |
|  | - | в пальто, полупальто | 1570 |  |
|  | - | в пальто, полупальто без выпаривания подклада | 1240 |  |
|  | - | в пальто, полупальто с подпушью | 2060 |  |
|  | - | в пальто, полупальто с подпушью без выпаривания подклада | 1760 |  |
| 204 | Пришить подклад в кожаные изделия |  |
|  | - | куртка | 1940 |  |
|  | - | в пальто, полупальто | 2270 |  |
|  | - | в пальто, полупальто клеш | 2990 |  |
| 205 | Пришить подклад |  |
|  | - | по горловине | 140 |  |
|  | - | по низу рукавов (пара) | 150 |  |
|  | - | по бортам (пара) | 390 |  |
|  | - | по низу изделия | 320 |  |
|  | - | по низу изделия клеш | 750 |  |
| 206 | Замена подклада с выстрачиванием |  |
|  | - | вжилете | 2230 |  |
|  | - | в куртке | 3200 |  |
|  | - | в пальто, полупальто | 3770 |  |
| 207 | Построить лекала подклада (на изделия без подклада) | 1070 |  |
| 208 | Замена подклада одного кармана | 240 |  |
| 209 | Выпороть и поставить тот же карман | 130 |  |
| 210 | Замена молнии в кармане подклада | 330 |  |
| 211 | Изготовление внутреннего кармана с молнией в подкладе | 630 |  |
| 212 | Изготовление внутреннего кармана с петелькой | 460 |  |
| 213 | Замена подклада в капюшоне | 960 |  |
| 214 | Замена подклада в капюшоне с простегиванием | 1120 |  |
| 215 | Замена подклада части рукавов (пара) | 730 |  |
| 216 | Замена напульсников в рукавах (пара) | 730 |  |
| 217 | Изготовление напульсников | 990 |  |
| 218 | Замена подклада на съёмном воротнике | 990 |  |
| 219 | Замена подклада на съёмных манжетах | 990 |  |
| 220 | Изготовление подстежки из ткани и синтепона | 3820 |  |
|  | - | изготовление одной воздушной или пробивной петли | 40 |  |
|  | - | с молнией в пальто | 970 |  |
|  | - | с молнией в куртке | 660 |  |
| 221 | Ремонт низа подклада |  |
|  | - | изготовление или замена подпуши (прямой силуэт) | 1050 |  |
|  | - | изготовление или замена подпуши (расклешенный к низу силуэт) | 1330 |  |
|  | - | изготовление или замена подпуши (клеш) | 1590 |  |
|  | - | замена нижней части подклада в прямом силуэте (притачная или отлетная) | 950 |  |
|  | - | замена нижней части подклада в расклешенном силуэте (притачная или отлетная) | 1050 |  |
|  | - | замена нижней части подклада в клеш (притачная или отлетная) | 1450 |  |
| 222 | Утеплить куртку | 1730 |  |
|  | - | стан | 1060 |  |
|  | - | рукава | 680 |  |
| 223 | Утеплить пальто, полупальто | 1890 |  |
|  | - | стан | 1210 |  |
|  | - | рукава | 680 |  |
| 224 | Убрать утеплитель из изделия | 930 |  |
| 225 | Замена подклада в брюках | 1170 |  |
| 226 | Замена подклада в юбке | 800 |  |
| 227 | Изготовить и пришить подклад в рукава | 1330 |  |